Интерцептор/фильтр ТМ ключей

Интерцептор     
    Устройство применяется на вызывных блоках «Цифрал» CCD2094/tc и является полным аналогом платы 145. Работает с ключами: Dallas, Цифрал, Метаком.
     В зависимости от применяемой прошивки микроконтроллера, данное устройство также можно пременить для вызывных блоков VIZIT.

Фильтр
     Данное устройство также позволяет использовать его в качестве фильтра.
Фильтр – позволяет отсекать прохождение кодов ключей «клонов».